铜仁职业技术学院动物诊疗中心设施设备询价清单

（一）基础办公教学类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 实训室 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 技术参数 | 功能需求 | 厂家 | 备注 |
| 1 | 大厅接待台 | 电脑1 | 1.显示器：27英寸曲面屏 2.主机W295mm\*D143mm\*H420mm | 1 | 台 |  |  |  | 1.处理器：12代i7六核六线程处理器，能够长期流畅运行宠物医院管理系统，不卡顿。2.内存：16G运行内存（两个内存槽可拓展内存），支持多款软件同时运行、及后期软件维护升级进行内存拓展。3.显卡：4G独立显卡，避免多种软件同时高速运转显示器处理不足导致的卡顿现象发生。4.显示器：27寸曲面屏幕。 |  |  |
| 2 | 大厅接待台 | 打印机扫描一体机 | W406mm\*D590mm\*253mm | 1 | 台 |  |  |  | 1.功能：打印、复印、扫描一体，方便客户证件留存。2.打印速度：不低于20页每分钟，避免客户长时间等待。 3.能效等级：二级能效。 4.纸张输入不低于150页。  |  |  |
| 3 | 大厅接待台 | 发票打印机 | W386mm\*D306mm\*H257mm | 1 | 台 |  |  |  | 1.功能：客户缴费之后开具发票使用。2.打印速度：不低于195汉字/秒，避免客户长时间等待。 3.使用寿命：打印头不低于14亿针、色带不低于800万针。 |  |  |
| 4 | 大厅接待台 | 转椅 | W670mm\*D670mm\*H1240mm | 3 | 把 |  |  |  | 1.面料：要求皮质，坐感舒适，便于清洁。2.功能：具备升降、旋转、滑动等功能，便于大厅接待人员与客户交流时打印材料，录入信息等。 |  |  |
| 5 | 大厅接待台3把、右侧置物台2把 | 吧台椅 | W520mm\*D460mm\*H750mm | 5 | 把 |  |  |  | 1.面料：要求皮质，坐感舒适，便于清洁，与大厅装修风格匹配，美观大气。2.功能：具备升降功能，方便客户根据自己的身高与接待台的高度进行调节。 |  |  |
| 6 | 大厅中间 | 大厅等候沙发 | W3000mm\*D1200mm | 1 | 套 |  |  |  | 1.面料：布绒加高强度海绵，坐感舒适不变形，可拆洗沙发外套，便于清洁。2.尺寸要求应与大厅等待区域相匹配。3.沙发框架应结实耐用，不生虫。 |  |  |
| 7 | 大厅右侧文化墙悬挂 | 壁挂广告屏 | W1248mm\*D725mm（55寸） | 1 | 个 |  |  |  | 1.分辨率：不低于4K3870\*2160支持多种格式视频播放，色彩清晰。2.处理器：cpu64位四核高性能处理器，各种格式视频长时间播放不卡顿。3.运行内存不低于1.5G，存储内存不低于+8G。4.尺寸要求不低于50寸。 |  | 68cba568569ab270fb7b491334d50e0 |
| 8 | 大厅、化验室 、手术室（1） 、手术室（2）、 医疗教学中心、 大学生实训中心、美容教学中心各1台 | 立式空调 | W372mm\*D403mm\*H1810mm | 7 | 台 |  |  |  | 1.制冷量：不低于7600W。2.制冷功率：不低于2300W。3.制热量：不低于10200W。4.制热功率：不低于3400W。5.制冷制热面积：不小于100平方。6.能效等级：1级，满足国家节能环保要求。7.格力、美的、海尔知名品牌。 |  |  |
| 9 | 犬诊室、犬住院部（1）、犬住院部（2）、药房、更衣室、猫诊室、 猫住院部（1）、猫住院部（2）各1台 | 挂式空调 | 750\*250\*195 | 8 | 台 |  |  |  | 1.制冷量：不低于3500W。2.制冷功率：不低于980W。3.制热量：不低于4600W。4.制热功率：不低于1390W。5.制冷制热面积：不小于40平方。6.能效等级：1级，满足国家节能环保要求。7.美的、格力、海尔等知名品牌。 |  |  |
| 10 | 大厅 | 立式冰热饮水机 | W306mm\*D309mm\*H1040mm | 1 | 个 |  |  |  | 1.饮水机水桶应为下置隐藏式，满足大厅美观需求。2.饮水机应内置过滤网，有效过滤空气中的细菌。3.水桶仓门应当为密封门保证水质干净不被污染。 |  |  |
| 11 | 犬诊室、 化验室、药房、DR室、猫诊室各1台，B超室2台 | 电脑2 | 1.显示器：21.5英寸 2.主机W295mm\*D143mm\*H420mm | 7 | 台 |  |  |  | 1.处理器：12代i5六核六线程处理器，能够长期流畅运行宠物医院管理系统，不卡顿。2.内存：8G运行内存（两个内存槽可拓展内存），支持多款软件同时运行、及后期软件维护升级进行内存拓展。3.显卡：2G独立显卡。避免多种软件同时高速运转显示器处理不足导致的卡顿现象发生。  |  |  |
| 12 | 犬诊室、 化验室、药房、DR室、猫诊室各1台，B超室2台 | 诊单打印机 | W349mm\*D238mm\*H196mm | 7 | 个 |  |  |  | 1.功能：黑白激光打印机，格式为A5诊单打印。2.打印速速：不低于18PPM，避免客户等待时间过长。3.功率在待机情况下高于1.4W，满足国家节能环保要求。4.打印质量不低于1200dpi。 |  |  |
| 13 | 犬诊室2把、化验室10把、药房2把、B超室2把、DR室1把、 猫诊室2把、准备间1把 | 办公转椅 | W670mm\*D670mm\*H1240mm | 20 | 把 |  |  |  | 1.面料：要求布网，结实耐用。2.海绵坐垫：密度≧50kg/m3 ， 回弹率≧38%，拉伸强度≥100kpa,,伸长率≥160%。3.功能：配备各个科室人员使用，应具备升降、旋转、滑动等功能，便于工作人员与客户对各种仪器以及电脑设备进行操作。4.国内知名品牌高质量五金配件。 |  | 147253614779bc6034dfba535a7ac5e |
| 14 | 犬诊室2张、化验室等候区1张、 取药区3张、 B超室外走廊3张、 猫诊室2张 | 客户连排椅 | W1750mm\*D650mm\*H780mm | 11 | 张 |  |  |  | 1.坐垫采用皮质或其他新材料，结实耐用，便于清洁。2.钢架：应采用电镀钢架，结构牢靠，不生锈。3.功能：配备于各诊室，以及公共等候区，方便客户等待时休息。 |  | 1a0f1c25b070d08caf229d8610fb07c |
| 15 | 犬住院部（1）、犬住院部（2）、猫住院部（1）、猫住院部（2）各4套 | 定制组合笼 | W1220mm\*D700mm\*H1815mm | 16 | 套 |  |  |  | 1.材质：整体不锈钢材质，防腐防酸，不生锈。2.功能：应配备接午盘，方便打扫卫生。应配备暖光灯，氧舱门，干湿度显示，漏电保护，使宠物在笼子里更安全，更舒适。3.门锁应设计自动上锁功能，提高安全性。4.含有氧仓和红外线5..国内知名品牌，接物盘、暖光灯等相关配件齐全。 |  |  |
| 16 | 犬住院部（1）3把、犬住院部（2）3把、猫住院部（1）3把、猫住院部（2）3把 | 输液椅 | W500mm\*D520mm\*H830mm | 12 | 把 |  |  |  | 1.配备住院部输液桌前客户休息用，款式要求简约大气，结构牢靠耐用。2.面料：要求pu皮质，结实防剐蹭。3.海绵：要求密度高，不变形，坐感舒适。 |  |  |
| 17 | 准备间 | 办公桌 | W1200mm\*D600mm\*H800mm | 1 | 张 |  |  |  | 1.配备准备间整理各种器具或者材料使用。2.基材要求采用E1级环保实木颗粒板材，符合国家环保要求，板材厚度不低于16cm。3.封边以及五金配件应当结实，耐用。4.尺寸大小可根据实际测量有所调整。 |  |  |
| 18 | 准备间4个、 戍类杂物间5个 | 木质文件柜 | W800mm\*D400mm\*H2000mm | 9 | 个 |  |  |  | 1.配备准备间以及杂物间放置各种器具或者材料使用。2.基材要求采用E1级环保实木颗粒板材，符合国家环保要求，板材厚度不低于16cm。3.封边以及五金配件应当结实，耐用。4.尺寸大小可根据实际测量有所调整。 |  |  |
| 19 | 戍类杂物间 | L形大理石边台 | D750mm\*H800mm | 4 | 米 |  |  |  | 1.配备杂物间放置各种器具或者材料使用。2.基材要求采用E1级环保实木颗粒板材，符合国家环保要求，板材厚度不低于16cm。3.封边以及五金配件应当结实，耐用。4.台面要求采用大理石台面，不易刮花，不易腐蚀，便于清洁。 |  |  |
| 20 | 化验室等候区 | 大理石处置台 | W1000mm\*D750mm\*H800mm | 3 | 个 |  |  |  | 1.配备化验室等候区前置处理使用。2.基材要求采用E1级环保实木颗粒板材，符合国家环保要求，板材厚度不低于16cm。3.封边以及五金配件应当结实，耐用。4.台面要求采用大理石台面，不易刮花，不易腐蚀，便于清洁。4.尺寸大小可根据实际测量有所调整。 |  |  |
| 21 | B超室 | 电脑桌 | W1400mm\*D600mm\*H760mm | 2 | 个 |  |  |  | 1.配备B超室放置电脑，打印机等仪器设备。2.基材要求采用E1级环保实木颗粒板材，符合国家环保要求，板材厚度不低于16cm。3.封边以及五金配件应当结实，耐用。4.结构设计应当合理，便于各种仪器设备放置规范。 |  |  |
| 22 | 教学中心、 大学生中心、美容中心 | 多媒体智慧黑板 | 86寸 | 3 | 台 |  |  |  | 1.软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，2.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于50G的个人云空间。 3.为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录。 4.PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。5.白板软件扩展支持复制屏幕和拓展屏幕模式，方便多屏幕观看教学。 |  |  |
| 23 | 医疗教学中心 | 不锈钢升降诊疗台 | W1200mm\*D600mm | 16 | 个 |  |  |  | 1.材质：整体采用304不锈钢制作，防腐，防酸，不生锈。2.功能：具备无极静音升降功能，便于学生根据不同的课程，调节所需的合适高度。3.配备万象刹车轮，便于学生移动。 |  | 902a5cf95864560274a3a7629bf3250 |
| 24 | 大学生实训中心 | 六角组合讨论桌椅（定制） | D1450mm\*H760mm | 8 | 组 |  |  |  | 1.基材要求采用E1级环保实木颗粒板材，符合国家环保要求，板材厚度不低于16cm。2.封边以及五金配件应当结实，耐用。3.台面要求采用亮光防滑台面。4.可拆卸组合。 |  | 36833a54d87a7113ddcb8778a2b6ada |

（二）仪器设备类：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实训室 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 参数 | 功能需求 | 厂家 | 备注 |
| 1 | 大厅 | 宠物医院管理软件 | 宠物医院管理软件（1台主机3机） | 1 | 套 |  |  |  | 1.Nt技术开发、B／S结构，支持云服务。2.全科室化分、流程化管理，各科室人员分工操作协同工作。3.全面的消费卡管理。4.独立的连锁总部系统可以实现所有分院营业数据汇总。5.标准化的软件接口，支持与爱德士等各种生化、检验设备的数据连接，打印化验报告单。6.DR、B超自动上传、普通DICOM两种片子、可为用户带图打印检查报告单。7.支持处方库、医嘱库、独创手术模板功能。8.实时信息提醒。9.根据住院医生要求，可以自动生成住院监测记录表。10.系统可扩展企业短信平台、微信服务平台、手机信息查询、自助挂号排队叫号等。 11.包运行10年 |  | 包10年运营费 |
| 2 | 犬猫住院部 | 输液泵 |  | 12 | 台 |  |  |  | 1.输液精度≤±5%。2.速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步0.1ml/h。3.预置输液总量范围：0.1-9999ml4.快进流速范围：0.1-1400ml/h。5.支持ml/h和滴/min两种流速单位。满足EN1789标准，适合在救护车使用。 |  |  |
| 3 | 化验室 | 血常规分析仪 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1. 测量原理：半导体三角度激光散射技术，流式细胞术，无氰化物测定血红蛋白
2. 2、测量参数：WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类），1个散点图，3个直方图
3. 3、动物类型：狗、猫、兔、猪、小鼠等多种动物专用检查模式以及20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类。
4. 通信：HL7，支持双向LIS。

5、结果溯源性：有原厂校准品和质控品。 |  |  |
| 4 | 化验室 | 血压计 |  | 1 | 台 |  |  |  | 有蓝牙功能；测量方法：示波法血压测量范围:0mmHg～280mmHg,0kPa3～7.33kPa 脉搏测量范围: 0～300次/分；测量精度：静态压力±3mmHg(±0.4kPa)，脉搏:±5% 监测模式： 单次测量、持续监测、间隔2分钟测量。 |  |  |
| 5 | 化验室 | 生化分析仪 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、动物生化：有动物专用数据库2、分析速度：比色200T/H，最高可达400T/H，满足批量测试需求3、样本位：40个样本位，可根据测试需要扩展至80个4、试剂位：80个试剂位，可满足新增测试项目要求5、试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能，保证仪器稳定运行，保证结果准确性6、最小反应体积： 100µl-360uL，低试剂需求，降低20-50%测试成本7、吸光度线性范围：0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广8、支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量9、支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量 |  |  |
| 6 | 化验室 | 实时荧光定量PCR仪 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、宠物专用2、连续运行，双通道，SYBR/FAM和ROX/TEXAS RED3、荧光强度检测重复性:对高、中、低浓度每种校准染料重复检测，其变异系数（CV,%）应不大于3%。4、对系列稀释荧光染料物质的样本（至少5个梯度）进行检测，各浓度荧光测定值'与稀释比例的线性回归系数r绝对值应不低于0. 990o5、能进行定量分析，可对待测样品进行Ct值分析；6、可以进行熔解曲线分析等 |  | 多选一 |
| 7 | 化验室 | 血气分析仪 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、检测方法：干式电化学法、交流阻2、至少可提供两种9项试剂盒3、耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用。4、院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块。5、包含质控液耗材≤2种6、仪器最低用血量为80ul |  | 多选一 |
| 8 | 化验室 | 显微镜 |  | 1 | 套 |  |  |  | 1、载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）2、照明系统：长寿命寿命LED光源，背部采用可隐藏电源线设计，方便存放；3、双目观察筒：内部有单独锁钉设计，瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥204、内含5G WiFi 802.11ac模块，无线方式连接Windows、iOS、Android、鸿蒙操作系统，平板扫描专属二维码无线点对点连接扩展画面。5、嵌入式智能安卓操作系统和APP，开机直出显微画面，1080P 60Hz HDMI 输出到大显示器、电视机、投影机。6、工作模式设置：通过在软件上选择不同染色病理切片专属模式来获取匹配的图像效果及更精准的色彩还原。预设模式有BF模式1：适用于以红色或金色为主的切片；BF模式2：适用于以青色为主的切片，FL模式：适用于荧光观察。7、相机内置最多50套图像参数固件，每套固件根据不同的显微镜类型、不同的光源条件而拥有专属的图像属性视频参数，获取管理员权限者可通过软件根据当前使用的显微镜类型如生物显微镜、体视显微镜、倒置显微镜等一键切换，最终获得厂家验证过的更优图像效果。 |  |  |
| 9 | 化验室 | 冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | 箱门结构：对开门总容积(L)：572能效等级：2级压缩机：变频冷藏室容积(L)：370冷冻室容积(L)：192 |  |  |
| 10 | 手术室 | 胃肠镜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 亮度：0-100对比度：0-100色调：0-100饱和度: 0-100锐度：0、1、2、3.切角：八角、圆形、存储闪存盘：（最大 256GB）防潮摄像头： IPX7 |  |  |
| 11 | 手术室 | 无影灯 |  | 2 | 台 |  |  |  | 1.采用LED冷光源。2. 采用进口LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。3.深腔照明率100%。4.聚焦深度1200mm。5.色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。6.单遮板无影率60%，单遮板深腔无影率55%。7.双遮板无影率50%，双遮板深腔无影率50%。 |  |  |
| 12 | 手术室 | 麻醉机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、氧气流量范围 0 ~ 4 L/min；2、标配一个高品质麻醉罐，可选异氟醚或七氟醚。麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备温度、空气压力和流量补偿功能3、标配辅助共同气体出口ACGO，支持连接非重吸收呼吸管路。具备机械旋钮，可在重吸收和非重吸收回路间一键切换、再配置一根5米长的PVC氧气通道 |  |  |
| 13 | 手术室 | 呼吸麻醉机 |  | 1 | 套 |  |  |  | 1.呼吸+麻醉机所有设置和报警参数（包括阻力、顺应性、FiO2、EtCO2）都可以显示在麻醉机屏幕上2.主动式AGSS废气吸收系统，可适用于高流量低真空或低流量高真空（可选）3.废气吸收器称重功能，可产生报警提醒需要更换吸收器。4.锂离子备用电池时间长达 120 分钟.5.钠钙罐容量为 1.5 升。6.显示波形，包括压力-时间、CO2 的波形。7.集成ACGO功能。8.支持 Iso、Sevo挥发罐。 |  |  |
| 14 | 手术室 | 牙科工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、具备全自动高速及低速手机预定装置，高速可调节,转速300000-350000rpm，；低速转速22000-27000rpm可调节。2、内置无油式压缩机,550W功率、噪音低于60dB、转速1380（rpm)、排气量40。3、内置负压发生器，流量不低于1.2L/MIN、真空度不少于13KPA。4、配备三用喷枪出水0.25-2.35MPA、0.4立方/H流量。5、配备吸唾器，废水瓶容量1.25L。6、配备储水瓶，合计2.5L。7、配备高速、低速手机各1支，高速手机气压245-392Kpa、水压198Kpa、夹扣式扣针；低速手机气压245-392Kpa、水压198Kpa、夹扣式扣针。8、内置气泵，容量10L。 |  |  |
| 15 | 手术室 | 心电监护仪 |  | 2 | 台 |  |  |  | 1、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰2、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。3、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况4、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。5、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。6、通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料 |  |  |
| 16 | 手术室 | 腹腔镜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1.分辨率： 1920 \* 1080 像素图像传感器： 3 芯片 CMOS光学接口： 集成齐焦变焦物镜焦距： F = 14mm – 30mm(2.0X)扫描模式：逐行频率： 50/60 Hz显示格式：16 : 9输出信号： HD-SDI x 2，S –视频 x 1，DVI x 2.使用外部： USB 进行数据管理全高清录制存储闪存盘：（最大 256GB）防潮摄像头： IPX7电击防护等级： I，BF 型 |  |  |
| 17 | 手术室 | 超声刀 |  | 1 | 台 |  |  |  | 采用能量超声对软组织进行切割，同时完成切割、止血. |  |  |
| 18 | 手术室 | 手术推车 |  | 2 | 个 |  |  |  | 规格：545\*455\*1150mm材质说明：主体采用304不锈钢制作层数：3层 |  |  |
| 19 | 药品室 | 冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | 箱门结构：对开门总容积(L)：572能效等级：2级面板材质：PEM冷藏室容积(L)：370冷冻室容积(L)：192 |  |  |
| 20 | 药品室 | 冰柜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 款式：卧式开门方式：顶开门容量： 519L |  |  |
| 21 | 药品室 | 药品储存柜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 有效容积：箱内有效容积≥650L，外部尺寸≤1170\*560\*1980，内部尺寸≥1070\*470\*1280，220V±10%，50Hz±1% ； |  |  |
| 22 | B超室 | 动物B超 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1)21.5英寸高分辨率LCD显示器 2)14英寸触摸屏,角度可倾斜20°3)C字臂设计，可旋转、倾斜4)控制面板可20cm上下调节9)B模式、M模式、彩色多普勒（Color）、能量多普勒（PDI）/方向能量多普勒（DPDI）模块10)脉冲多普勒（PW）11)连续多普勒（CW）12)TAI-组织自适应成像13)eSRI-自适应斑点噪声抑制14)频率复合成像15)自适应空间复合成像16)谐波成像17)一键优化（B模下TGC、增益、PW）18)数字多波束合成19)梯形成像20)多变频，5档基波+5档谐波21)自适应多普勒成像22)智能频谱增强技术23)二维偏转24)独立角度偏转25)全屏放大26)数字放大27)自动频谱包络28)解剖M型29)彩色M型30)TDI-组织多普勒成像31)3D/4D成像32)穿刺增强 |  |  |
| 23 | DR室 | 防护服 |  | 8 | 台 |  |  |  | 五件套含防护围裙，防护手套，防护围脖，防护帽，防护眼镜 |  |  |
| 24 | 消毒室 | 高压灭菌锅 |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、容积：30升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW2、灭菌室尺寸：φ350×400（mm）3、内置网篮\*1只，尺寸：335×190（mm）4、具有国家规定的特种设备压力容器证书 |  |  |
| 25 | 消毒室 | 恒温干燥箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃内胆尺寸（mm）W×D×H：420×395×350定时范围：1～9999min |  |  |
| 26 | 更衣室 | 手术服 |  | 10 | 台 |  |  |  | 优质纯棉面料，不起球，抗皱耐磨，透气舒适，吸湿排汗，可定制LOGO |  |  |
| 27 | 诊室 | 听诊器（钛合金） |  | 10 | 个 |  |  |  | 胶管材料：医用胶管听头材质：钛合金耳塞类型：软密闭螺纹耳塞/备用耳塞 |  |  |
| 28 | 血凝仪 |  |  | 1 | 个 |  |  |  | 检查项目：PT/APTT检查方式：全自动，干式检查方式：一次性检测卡手持设备：便携式 |  |  |

**（三）装饰设计类**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 实训室 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 技术参数 | 功能需求 | 厂家 | 备注 |
| 1 | 大厅 | 指示牌 | W800mm\*H1500mm | 1 | 个 | 750 | 750 |  | 1.大厅指示作用，便于客户快速到达自己要去的区域。2.要求字体清晰，亮度高，耐腐蚀，耐老化。 | 本地定制 |  |
| 2 | 走廊区域 | 大型化宣传牌 | W1500mm\*H800mm | 10 | 块 | 750 | 8200 |  | 1.营造一种宠物医院的文化氛围，让爱宠物的人多了解一些关于宠物的知识。2.要求字体清晰，亮度高，耐腐蚀，耐老化。 | 本地定制 |  |
| 3 | 详见房间分布表 | 规章制度文化宣传牌 | W600\*H 600mm | 50 | 块 | 200 | 10000 |  | 1.每个科室的操作规范，一些规章制度，便于工作人员更加规范化。2.要求字体清晰，亮度高，耐腐蚀，耐老化。 | 本地定制 |  |
| 4 | 背景墙 | 背景墙字体 | 25mm | 14 | 个 | 200 | 2800 |  | 1.宠物诊疗中心的名称，字体以及款式根据现场设计施工。2.要求字体清晰，亮度高，耐腐蚀，耐老化，带侧方位灯光，防止人直视时刺眼睛。 | 本地定制 |  |
| 5 | 准备间2块、戍类杂物间2块、其他房间：每个房间1块详见房间分布表 | 各科室标识牌 | W300mm\*H150mm | 25 | 块 | 200 | 5000 |  | 1.各个科室指示作用，便于客户识别。2.要求字体清晰，亮度高，耐腐蚀，耐老化。 | 本地定制 |  |
| 6 | 详见房间分布表 | 手动百叶式拉珠窗帘 | 定制 | 120 | 平方 | 375 | 45000 |  | 1.百叶卷拉式窗帘，美观，大气，简约。2.上下轨要求为烤漆，美观结实，耐用不变形。3.转帮材质要求为透明亚克力实心，美观结实，耐用不变形。 | 本地定制 | 372db0d84d18b925f5a7ff1a17df8af |