|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **产品参数** | **数量** | **发单价（元）** | **总价（元）** | **推荐品牌** |
| **1** | **凹箱篮球架** | **、外形尺寸：4430\*1800\*3950mm。箱体尺寸：2000\*1000mm篮球架立柱钢管为150\*100mm。壁厚3mm。主要承载横梁材料及尺寸：钢管、150\*100\*3mm。篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为18mm，篮圈内径为450mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8mm的间隙；篮圈在除去压力后可自动返回原位置。****2、篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Ф 42\*3mm优质钢管在弯管机上一次成型，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。安装技术参数：篮圈上沿距地面高度为3050mm，悬臂长度1800mm。****3、后拉杆：采用30\*70优质钢管焊接而成。****4、所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕。篮板：篮板采用1800x1050x10mm高强度钢化玻璃材料篮板一次成型，钢化玻璃四周镶有40x40x40mm槽形铝合金框架，篮板面厚10mm，铝合金框架镶有由发泡橡胶** | **8对（16架）** |  |  | **1、鑫星****2、勇冠****3、鑫亿康** |

