### 附件一：

|  |
| --- |
| **铜仁职业技术学院C栋教学楼外墙维修项目****工程量清单** |
| **序号** | **工程项目** | **数量** | **单位** | **价 格（元）** | **项目特征描述** | 合计 |
| **材料费（含损耗）** | **人工费** |
| **主材** | **辅材** |
| 1 | 一至五楼外立面原有基层保温层人工铲除（外墙面）  | 5168 | ㎡ |  |  |  | 拆除墙面原有基础水泥保温层 |  |
| 2 | 一至五楼外立面，水泥保温层垃圾清理及外运 | 5168 | ㎡ |  |  |  | 人工清理及汽车外运费 |  |
| 3 | 一至五楼外立面底层涂刷，抗碱封闭底漆（外墙面） | 5168 | ㎡ |  |  |  | 铲除后原有墙面刷墙面抗碱封闭底漆处理，新旧结合层，防止开裂，掉落。 |  |
| 4 | 一至五楼外立面墙面刮仿瓷涂料（外墙面） | 5168 | ㎡ |  |  |  | 1. 修补一次抗裂砂浆
2. 满刮一次抗裂砂浆
3. 满刮外墙粗腻子二次

（含高空作业吊篮） |  |
| 5 | 一至五楼外立面墙面挂网布（外墙面） | 5168 | ㎡ |  |  |  | 外立面整体刮网布一次，新旧结合层，防止开裂，掉落。 |  |
| 6 | 一至五楼外立面墙面打磨及刷漆（外墙面） | 5168 | ㎡ |  |  |  | 天然真石漆系列外墙漆喷刷（一底漆，二面漆） |  |
|  | 合计： |  元 |

注：投标人必须明确主材、辅材品牌。